arecord –d 5 –r 16000 –c 1 –t wav –f S16\_LE –D plughw:1,0 wav/test.wav

-d 录音时长

-r 频率

-c 声道

-t 文件格式

-f 音频格式

-D 使用外部声卡

Wav/test.wav 文件路径